bits

5′CGT A CGT A CGT A GC T CAT G AC T T A G GC A AGCT AGTC GACT CTAGCTAGGCTACA GT TA C CTG A T A C CT GA GCAT CA T GCA T 3′