bits

5′TA G TG A CA T TC A T A C T T G GC A T A T CG T GT C G A CA T T A T 3′