bits

5′GCA T GTCAGCA T T G CG T AG C TA G GT A GCA T CT A T A GT C TA G C A GT A A C TG A GCA T CAGT 3′