bits

5′GAGA AT GT GAGC G GAAT CAGAC AACT CT 3′