bits

5′GCA T TG CA TC T GAG T CT A GAC T TG A GCA T GTC A AC T CT A CA T TC A C AGGC T GCT A 3′