bits

5′GCTAGCTAGA T ACTGCGT A GT A GCAT CAG T CA T GCA T GA T CT A GC AT AT C CT A GA T CGTAGCAT ACGT 3′