bits

5′T AA C T C A C AG T T A A T TC A T G A G T G T A3′