bits

5′CAT GC C A C T C AAGT GC A GAT T GGT GC C A 3′