bits

5′CAGT GTCA TCG A TGAC GTA C G A AGCT A C GAG T GT GT CATGGT C ATC G AC T CAG T CTAG CGTA3′