bits

5′AG CT AT CAT G GCT A AGT C GCT A GATC CGAT CGT A ATCGCATG AG T TCG A GCA T GCT A GTCAAC G T 3′