bits

5′CA T CAG T CA T G GCT A TGAC CG TA GACT GCAT ACGT GCAT CGAT CGAT AGCT AGCT CGAT CGAT GATC GACT CA G T T C A CAG T TG CA TC G A AGC T 3′