bits

5′GC T GCA T CAT G TCG A GAT C CTG A CTGAGTCATACG GACT GACT GCAT ACGT TAGC GC T GT A AGCT GCT A TG CA A T 3′