bits

5′CG AT AG C T TACGTCG A GTA C TCG A GATC GCAT GCTAAGCT CGA T CGAT GCAT ACGT ACT G AC G T TG A ACG T TG CA GTC A GAC T 3′