bits

5′TC TGGAAC T T TACGAGCAAT ATACAGATA CAGC GA T C T AGA CATA 3′