bits

5′ AG T GCTA GTC A GC G A GT C TG A GT A GTCA CTAG GTAC T C A GCT A AC T TA C CA T GTCA GA T TA C 3′