bits

5′ TCAGC T GAG T TC A CT A GCT A GCTAGCTAGCT A CGA T GC AT GA T CAG T C A C TG A TA C 3′